##### PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„Stavební úpravy prostoru šaten a sprch za účelem změny užívání na prostor šaten, sprch a WC „

Místo stavby : k.ú. Butovice , p.č.2391/8

Okres : Nový Jičín

Stavebník : Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD : PS- k ohlášení stavby

Zodp. projektant : Škopová Renata

Grafické a kresličské zpracování projektové dokumentace

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25 mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz IČ 731 18 214

Datum :03/2022

Příloha : A,B

1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

**A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

**A.1.1. Údaje o stavbě**

1. Název stavby

„Stavební úpravy prostoru šaten a sprch za účelem změny užívání na prostor šaten, sprch a WC „

1. Místo stavby ( adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

**p.č.2391/8 k.ú. Butovice [758442]** – zastavěná plocha a nádvoří , výměra 70 m2,

číslo LV : 10001

vlastnické právo**:**

Město Studénka

nám. Republiky 762

Butovice, 742 13, Studénka

**c)** předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby , trvalá nebo dočasná stavba , účel užívání stavby

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy prostoru šaten a sprch za účelem změny užívání na prostor šaten, sprch a WC v objektu občanského vybavení p.č. 2391/8 k.ú. Butovice . Stavební záměr se týká pouze vnitřních prostor stavby . Stavba bude vedena jako trvalá.

Objekt p.č.2391/8 k.ú. Butovice je využíván jako stavba občanského vybavení a je využíván pouze pro provoz stávajícího přírodního koupaliště vobci Studénka .

**A.1 .2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI**

Město Studénka IČ: 00298441, DIČ: CZ00298441

nám. Republiky 762

Butovice, Studénka 742 13

**A.1 .3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

Škopová Renata

Grafické a kresličské zpracování projektové dokumentace

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25 mob. 733 747 353

e-mail : [rskopova@seznam.cz](mailto:rskopova@seznam.cz)

IČ 731 18 214

**A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ**

\* objekt p.č.2391/8 k.ú. Butovice - stavba občanského vybavení

(budova bez čísla popisného nebo evidenčního)

**A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**

\* požadavky stavebníka

\* pořízení pasportu stavby včetně fotodokumentace

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

1. **Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území**

Stavební pozemek p.č. 2391/8 k.ú. Butovice se nachází v okrajové části obce Studénka v zastavěném území. Dosavadní využití objektu p.č. 2391/8 k.ú. Butovice je stavba občanského vybavení . Navržený stavební záměr stavebních úprav prostoru šaten a sprch za účelem změny užívání na prostor šaten, sprch a WC není v rozporu s dosavadním využitím stavby .

**b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou , územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem**

Projektová dokumentace byla zpracována za účelem ohlášení stavby. Jedná se o stavební úpravy, které nevyžadují umístění stavby .

**c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby**

Město Studénka má zpracovaný platný územní plán . Stavební úpravy stavby v rámci změny užívání nejsou v rozporu s tímto platným územním plánem obce. Objekt p.č. 2391/8 k.ú. Butovice dotčený stavebními úpravami v rámci změny užívání se nachází v plochách občanského vybavení OV

P L O C H Y O B Č A N S K É H O V Y B A V E N Í OV způsob využití Hlavní využití : Občanské vybavení. Přípustné využití : - stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury - stavby a zařízení dalšího občanského vybavení a služeb - integrované bydlení v objektech občanského vybavení - stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu - stavby ubytovacích zařízení - hotely, motely, penziony a ubytovny - garáže - veřejná prostranství, zeleň na veřejných prostranstvích, veřejná parkoviště - související dopravní a technická infrastruktura a veřejné podzemní sítě technické infrastruktury Podmíněně přípustné využití : - fotovoltaické elektrárny, pokud jsou doplňujícím zařízením staveb hlavního využití a jsou jejich součástí nebo jsou umístěny v zastavěné ploše staveb hlavního využití Nepřípustné využití : Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména : - nové stavby bytových a rodinných domů bez integrace občanské vybavenosti - ostatní ubytovací zařízení neuvedená v přípustném využití, zejména kempy a skupiny chat nebo bungalovů - zahrádkářské kolonie - stavby pro výrobu a skladování - stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot a jejich rozšiřování - stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které nejsou uvedeny v podmíněně přípustném využití - zemědělské stavby - lesní stavby podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu - výšková regulace hladiny zástavby: nejvýše čtyři nadzemní podlaží včetně podkroví, velkoprostorové haly a ostatní stavby do celkové výšky 10 m nad okolním terénem - rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků: nestanovuje se - intenzita využití stavebních pozemků - koeficient zastavění: nestanovuje se -- intenzita využití pozemků - a) koeficient zeleně: minimálně 0,15 b) koeficient budov: nestanovuje se

Z textové části k předmětné ploše ( OV) je zřejmé, že hlavní funkcí území je občanská vybavenost. Výše uvedený záměr stavebních úprav spojených se změnou užívání je zcela v souladu s regulativy plochy občanského vybavení ( OV). Objekt s hlavním využitím šaten, bude i nadále po stavebních úpravách a změně užívání dotčených prostor, sloužit jako objekt občanské vybavenosti. Půdorysné ani výškové parametry objektu se nemění. Stavba je také v souladu s podmínkami prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, jedná se pouze o vnitřní úpravy stávajícího objektu.

**d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území**

Nebylo předmětné řešit povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

**e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů**

Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů je v příloze " dokladová část "

( technická zpráva ). Závazná stanoviska dotčených orgánů , se nevztahují k území stavby .

**f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů- geologický průzkum, hydrogeologický průzkum , stavebně historický průzkum a pod.,**

Bylo provedeno zhlédnutí stavebního pozemku , při kterém bylo zjištěno:

\* stavební pozemek p.č.2391/8 k.ú. Butovice je využíván jako objekt občanského vybavení

\* objekt p.č.2391/8 k.ú. Butovice je napojený stávajícím sjezdem na ostatní komunikaci p.č. 2391/10

k.ú. Butovice a stávající přípojkou na veřejný řád NN, vody a kanalizace

\* dotčený pozemek p.č. 2391/8 k.ú. Butovice je součástí uzavřeného a oploceného areálu.

**g) Ochrana území podle jiných právních předpisů- památková rezervace , památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma a pod.,**

Navržený stavební záměr respektive pozemek p.č. 2391/8 k.ú. Butovice se nenachází v žádné památkové zóně či rezervaci ani v poddolovaném území ani záplavovém území. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma - bez dotčení.

**h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a pod.,**

Navržený stavební záměr respektive pozemek p.č.2391/8 k.ú. Butovice se nenachází v žádné památkové zóně či rezervaci ani v poddolovaném území ani záplavovém území.

**i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území**

V okolí stavebního pozemku se nenachází žádná dominantní stavba ani pozemek , který by byl stavebním záměrem dotčen. Stavební záměr stavebních úprav vnitřních prostor objektu v rámci změny užívání dotčených prostor , nebude mít negativní nebo zásadní vliv na odtokové poměry dotčeného území.

**j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin**

Bez požadavku.

**k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa**

Bez požadavku. Stavební záměr se týká pouze vnitřních prostor objektu.

**l) Územně technické podmínky- zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě.**

Bez požadavku k řešení. Objekt p.č.2391/8 k.ú. Butovice je napojený stávajícím sjezdem na ostatní komunikaci p.č. 2391/10 k.ú. Butovice a stávající přípojkou na veřejný řád NN, vody a kanalizace v obci . Stavebním záměrem , nebude požadováno žádné nové navýšení stávajících příkonů vedených k objektu.

**m) Věcné a časové vazby stavby , podmiňující , vyvolané, související investice**

Realizací stavby nebudou dotčeny a omezeny již existující provozy v dané lokalitě. Dovoz stavebního materiálu bude jednorázový a neomezí již existující provoz v dané lokalitě.

**n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí**

p.č.2391/8 k.ú. Butovice [758442] – zastavěná plocha a nádvoří , výměra 70 m2,

číslo LV : 10001

vlastnické právo:

Město Studénka

nám. Republiky 762

Butovice, 742 13, Studénka

**o) seznam pozemků, podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.**

Stavebním záměrem stavebních úprav a změnou užívání v části objektu občanského vybavení p.č. 2391/8 k.ú. Butovice, nevznikne žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

**B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY**

**B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání**

**a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby , u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického , případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí**

Jedná se o změnu dokončené stavby a to v dotčených prostorách I.NP v rámci stavebních úprav prostoru šaten a sprch za účelem změny užívání na prostor šaten, sprch a WC.

**b) účel užívání stavby**

Stavební pozemek p.č.2391/8 k.ú. Butovice je využíván jako objekt občanského vybavení.

*Objekt občanského vybavení je momentálně využíván jako šatny a sprchy pro návštěvníky areálu přírodního koupaliště a část objektu slouží jako kancelář a šatna. Prostor kanceláře a šatny označeno ve výkrese půdorys I.NP -pasport stavby 1.05, nebude stavebním záměrem dotčen- využití tohoto prostoru, zůstane zachováno.*

**c) Trvalá nebo dočasná stavba**

Jedná se o trvalou stavbu .

**d)** **Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby**

Na stavební záměr budou vydány tato závazná stanoviska, která budou doložena v dokladové části projektové dokumentace.

\*Závazné stanovisko: Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – územní pracoviště Nový Jičín-. Veškeré připomínky a podmínky, jsou zapracovány do projektové dokumentace k ohlášení stavby.

\*Koordinované závazné stanovisko : Městského úřadu Bílovec- odbor životního prostředí a územního plánování , 17.listopadu 411, Bílovec , 743 01 . veškeré připomínky a podmínky, budou zapracovány do projektové dokumentace k ohlášení stavby. Veškeré připomínky a podmínky, jsou zapracovány do projektové dokumentace k ohlášení stavby.

**Technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.,**

ČÁST TŘETÍ – POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB

**§8 -základní požadavky :**

1)Stavba musí být navržena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky a to zejména:

Stavební záměr splňuje základní požadavky a to převážně:

-požární bezpečnost

-ochrana zdraví osob, zdravých životních podmínek a životního prostředí

-bezpečnost při užívání

Při výstavbě a užívání stavby je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy platné v době výstavby! Při činnostech odpovídajících charakteru běžného a zákonného stupně a míry užívání stavby nehrozí zvýšené nebezpečí ani bezprostřední ohrožení trvalých ani dočasných uživatelů objektu . Základem bezpečnosti při užívání stavby je dodržení obecných technických požadavků na výstavbu dle Vyhl. 268/2009 Sb. a dle vyhlášky 501/2006 Sb.

**§10- všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí**

Po dobu výstavby a užíváním stavby nedojde k narušení ochrany ovzduší ani nedojde k narušení podzemních vod a půdy. Při výstavbě a užívání stavby se nepředpokládá nadměrný výskyt zdrojů hluku, který by překračoval povolené hodnoty. Protihluková opatření nejsou požadována. Odpad , který vznikne během stavebních úprav , bude odstraňován v souladu se zákonem zákona

č. 541/2020Sb., Sb., o odpadech a dle § 9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady, využity, případně odstraněny způsobem , který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s těmito zákony a se zvláštními právními předpisy.

Poznámka: Mobilní šatny- převlékárny, které se v letním provozu umist’ují v areálu přírodního

koupaliště, budou navýšeny o 4 nové kabinky .

**§11- denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění:**

V prostoru dotčených stavebními úpravami a změnou užívání , bude realizováno umělé osvětlení v souladu s platnými normovými hodnotami. V každé dotčené místnosti bude umístěno umělé osvětlení dle přílohy projektové dokumentace . Dotčené místnosti budou mít zajištěno dostatečné větrání větracími průduchy a axiálními ventilátory průměru 110mm a 150mm , umístěnými 0,30m a 2,20m nad podlahou , opatřený ventilační mřížkou. Vytápění dotčených prostor stavebními úpravami a změnou užívání není požadováno, jedná se o sezónní provoz , pouze v letním období.

**§14 –ochrana proti hluku a vibracím**

Budou dodrženy požadavky vycházející ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a následně nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při užívání dotčených prostor , se nepředpokládá nadměrný výskyt zdrojů hluku, který by překračoval povolené hodnoty. Protihluková opatření nejsou požadována.

**§15- bezpečnost při provádění a užívání staveb:**

Při stavebních úpravách a užívání stavby je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy platné v době výstavby ! Při činnostech odpovídajících charakteru běžného a zákonného stupně a míry užívání stavby nehrozí zvýšené nebezpečí ani bezprostřední ohrožení trvalých ani dočasných uživatelů objektu Základem bezpečnosti při užívání stavby je dodržení obecných technických požadavků na výstavbu dle vyhl. 268/2009 Sb.

**ČÁST ČTVRTÁ – POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB**

**§19- stěny a příčky**

V dotčených prostorách stavebními úpravami, budou realizovány bourací práce nenosných zděných příček v tl. 100mm a dozdívky stávajících zděných nenosných příček pórobetonovými tvárnicemi zn. Ytong v tl. 100mm .

**§21- podlahy, povrchy stěn a stropů**

Podlahové konstrukce v dotčených prostorách splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném a neustáleném teplotním stavu včetně poklesu dotykové teploty podlah. V dotčených prostorách stavebními úpravami, je povrchová úprava podlah navržena podlahovou krytinou z keramické dlažby - je nutné , aby rohy a kouty podlahové krytiny byly zaobleny . Stěny v dotčeném prostoru stavebními úpravami WC, umývárny a sprch , budou opatřeny keramickým obkladem výšky 1,80m a 2,00m .

ČÁST PÁTÁ – POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

**§32 - vodovodní přípojky a vnitřní vodovody**

V dotčených prostorách stavebními úpravami, bude realizována úprava stávajících rozvodů vody . Potrubí studené vody rozvodné bude izolováno tepelnou izolací zn. Mirelon .

**§34 - připojení staveb k distribučním sítím , vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací**

V dotčených prostorách stavebními úpravami, bude realizována úprava stávajících rozvodů elektroinstalace dle zpracované přílohy projektové dokumentace , kdy veškeré elektroinstalační práce budou realizovány a napojeny dle platných ČSN norem .

*Před uvedením el. zařízení do provozu bude na zařízení provedena* ***výchozí revize*** *vč. revizní zprávy.*

Stavebním záměrem stavebních úprav a změny užívání dotčených prostor v objektu

p.č. 2391/8 k.ú. Butovice , nebylo předmětné řešit technické požadavky na stavby a technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby, jelikož bezbariérové zázemí šaten , sprch a WC pro osoby s omezenou schopností pohybu je zajištěno v samostatné budově p.č. 2391/6

k.ú. Butovice , uzavřeného oploceného areálu přírodního koupaliště.

**e)** **Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů**

Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů je v příloze " dokladová část "

( technická zpráva ).

\*Závazné stanovisko: Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – územní pracoviště Nový Jičín-. Veškeré připomínky a podmínky, jsou zapracovány do projektové dokumentace k ohlášení stavby.

\*Koordinované závazné stanovisko : Městského úřadu Bílovec- odbor životního prostředí a územního plánování , 17.listopadu 411, Bílovec , 743 01 . veškeré připomínky a podmínky, budou zapracovány do projektové dokumentace k ohlášení stavby. Veškeré připomínky a podmínky, jsou zapracovány do projektové dokumentace k ohlášení stavby.

**f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů- kulturní památka a pod.**

Navržené stavební řešení nepodléhá žádné ochraně stavby podle jiných právních předpisů stavba není vedena jako kulturní či jiná památka.

**g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti a pod.**

Jedná se o objekt o jednom nadzemním podlaží .

\* zastavěná plocha stavby : 70m2

Dotčený prostor stavebními úpravami:

\* užitná plocha : 38,96m2

**h)Základní bilance stavby ( potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešt‘ovou vodou celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)**

Zajištění potřebného množství vody : potřebného množství vody k objektu je zajištěno ze stávající přípojky vody vedené k objektu .

Zajištění elektrické energie : je zajištěno ze stávající přípojky NN vedené k objektu .

Vytápění objektu : bez požadavku- jedná se o sezónní provoz v letním období .

Deštˇová kanalizace: odvod srážkové vody je stávající kanalizační přípojkou , napojenou na veřejný řád v obci .

Splašková kanalizace: splaškové vody z objektu jsou likvidovány stávající kanalizační přípojkou , napojenou na veřejný řád v obci .

Odpad , který vznikne během výstavby ,bude odstraňován v souladu se zákonem zákona č. 541/2020Sb., Sb., o odpadech a dle § 9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady, využity, případně odstraněny způsobem , který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s těmito zákony a se zvláštními právními předpisy.

kód název druhu odpadu kategorie množství způsob nakládání s odpadem

(t)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170101 beton 0

170102 cihly 0

170107 stavební odpady směsné (suť) 0

170203 plasty 0

170302 asfaltové směsi bez obsahu dehtu 0

170405 železo nebo ocel 0

170802 stavební materiály na bázi sádry 0

170411 kabely bez nebezpečných látek 0

**i) Základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)**

- zahájení stavby : 09/2022

- dokončení stavby : 12/2022

**j) Orientační náklady stavby**

Dle rozpočtové části - příloha projektové dokumentace.

**B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení**

1. **Urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení**

Řešený pozemek je napojený stávajícím zpevněným sjezdem na ostatní komunikaci . Zástavba v této části území je poměrně rozvolněná, není zde zřejmá charakteristická uliční čára a objekty v této části území jsou různého objemu a různé výšky . Stávající objekt parc.č. 2391/8 k.ú. Butovice je členitého půdorysného tvaru o jednom nadzemním podlaží, s válcovou střešní konstrukcí s termických polykarbonátových desek , které jsou kotveny na ocelovou příhradovou konstrukci. Vstupní dveře částečně prosklená – v plastových rámech, vnitřní dveře v ocelových rámech.

1. **Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešení.**

Stavební úpravy v rámci změny v užívání části vnitřních prostor v I.NP z prostoru šaten a sprch na prostor šaten, sprch a WC se týkají vnitřních prostor objektu a to vybouráním stávajících nenosných zděných příček v tl. 100mm, realizací nových zděných příček z pórobetonových tvárnic zn. Ytong v tl. 100mm s osazením nových dveřních ocelových zárubní šířky 700mm, realizací nových vnitřních rozvodů vody, kanalizace a instalací nových elektrorozvodů , včetně osazení nového elektrického zásobníku TV. Součástí stavebních úprav bude realizace pokládky nové keramické dlažby do lepidla v dotčeném prostoru stavebními úpravami a osazením nového sanitárního zařízení umyvadel, WC mís a vodovodních baterií . Z důvodu nového užívání prostoru , je nutné realizovat větrací průduchy , opatřené axiálními ventilátory a větracími uzavíratelnými mřížkami.

**B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby**

Dispoziční řešení stavby :

I.NP : 3x šatna ženy, 2x sprcha ženy, 1x umývárna ženy, 1x WC- kabinka ženy, 3x šatna muži, 2x sprcha muži, 1x umývárna muži, 1x WC – kabinka muži.

Ostatní dispozice objektu - zůstane zachována.

**Technologie výroby:**

Bez výskytu .

**B.2.4 Bezbariérové užívání stavby**

Stavebním záměrem stavebních úprav a změny užívání dotčených prostor v objektu

p.č. 2391/8 k.ú. Butovice , nebylo předmětné řešit technické požadavky na stavby a technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby, jelikož bezbariérové zázemí šaten , sprch a WC pro osoby s omezenou schopností pohybu je zajištěno v samostatné budově p.č. 2391/6

k.ú. Butovice , uzavřeného oploceného areálu přírodního koupaliště.

**B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby**

Při užívání staveb je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy platné v době užívání .

Při činnostech odpovídajících charakteru běžného a zákonného stupně a míry užívání stavby nehrozí zvýšené nebezpečí ani bezprostřední ohrožení trvalých ani dočasných uživatelů objektu . Základem bezpečnosti při užívání stavby je dodržení obecných technických požadavků na výstavbu dle

vyhl. 268/2009 Sb., a dle vyhlášky 501/2006 Sb.

**B.2.6 Základní charakteristika objektů**

**a)- stavební řešení , b) konstrukční a materiálové řešení**

Stavební úpravy v rámci změny v užívání části vnitřních prostor v I.NP z prostoru šaten a sprch na prostor šaten, sprch a WC se týkají vnitřních prostor objektu a to vybouráním stávajících nenosných zděných příček v tl. 100mm, realizací nových zděných příček z pórobetonových tvárnic zn. Ytong v tl. 100mm s osazením nových dveřních ocelových zárubní šířky 700mm, realizací nových vnitřních rozvodů vody, kanalizace a instalací nových elektrorozvodů , včetně osazení nového elektrického zásobníku TV. Součástí stavebních úprav bude realizace pokládky nové keramické dlažby do lepidla v dotčeném prostoru stavebními úpravami a osazením nového sanitárního zařízení umyvadel, WC mís a vodovodních baterií . Z důvodu nového užívání prostoru , je nutné realizovat větrací průduchy , opatřené axiálními ventilátory a větracími uzavíratelnými mřížkami.

**B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení**

Bez výskytu.

**B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení**

Stavebními úpravami a změnou užívání dotčených prostor v objektu p.č. 2391/8 k.ú. Butovice se nemění požárně nebezpečný úsek a požární zatížení , z tohoto důvodu nebylo předmětné řešit nové požárně bezpečnostní řešení stavby.

**B.2.9 úspora energie a tepelná ochrana**

Tepelně technické parametry konstrukcí jsou voleny v souladu s platnou ČSN s ohledem na vyhlášku č. 291/2001, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.

**B.2.10 Hygienické požadavky na stavby , požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk prašnost apod.)**

* Větrání místnosti bude navrženými větracími průduchy o 110mm a o 150mm, umístěným nad podlahou a pod stropem místnosti, opatřené axiálními ventilátory s vyústěním do vnějšího prostoru objektu.
* Odpad , který vznikne během výstavby ,bude odstraňován v souladu se zákonem zákona č. 541/2020Sb., Sb., o odpadech a dle § 9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady, využity, případně odstraněny způsobem , který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s těmito zákony a se zvláštními právními předpisy.

S výjimkou tvorby komunálního odpadu , vypouštění běžných splaškových vod nebude mít užíváním stavby vliv na životní prostředí.

* Vibrace, hluk- bez výskytu .

**B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.**

**( pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.)**

1. **Ochrana před pronikáním radonu z podloží**

Není předmětné řešit.

1. **ochrana před bludnými proudy**

Nevyskytuje se.

1. **Ochrana před technickou seizmicitou**

Nevyskytuje se.

1. **Ochrana před hlukem**

Bez výskytu- není předmětné řešit.

**e) Protipovodňová opatření**

Není požadováno - objekt je umístěn mimo záplavové území.

**f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu a pod.**

Bez výskytu.

**B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU**

1. **Napojovací místa technické infrastruktury**

Bez požadavku k řešení. Objekt p.č.2391/8 k.ú. Butovice je napojený stávajícím zpevněným sjezdem na ostatní komunikaci p.č. 2391/10 k.ú. Butovice a stávající přípojkou na veřejný řád NN, vody a kanalizace v obci . Stavebním záměrem , nebude požadováno žádné nové navýšení stávajících příkonů vedených k objektu.

**b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky**

Stávající.

**B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ**

**a)-d)**

V řešeném území bude pojezd vozidel po stávajících zpevněných plochách pojízdné do

3,5 t. Přístup na řešené území je zajištěn po stávajícím zpevněném sjezdu z ostatní komunikace .

V blízkosti pozemku p.č.2391/8 k.ú. Butovice, se nachází zpevněné plochy pro pěší, z tohoto důvodu je nutné přihlédnout k této skutečnosti a během výstavby a během užívání stavby občanského vybavení nesmí dojít k omezení provozu těchto veřejných pěších zón a nesmí dojít k ohrožení obyvatel .

**B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV**

**a)- c)**

Není požadováno řešit, jedná se o stavební úpravy ve vnitřních prostorách stavby .

**B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA**

1. **Vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda odpady a půda**

Realizací stavebních úprava a změnou užívání nedojde k narušení ochrany ovzduší ani nedojde k narušení podzemních vod a půdy. Nepředpokládá se žádný zdroj hluku, který by překračoval povolené hodnoty.

Odpad , který vznikne během stavby , bude likvidován v souladu zákona č. 541/2020Sb., Sb., o odpadech, využity, případně odstraněny způsobem , který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

1. **Vliv na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů,**

**ochrana rostlin a živočichů a pod) , zachováním ekologických funkcí a vazeb v krajině)**

Realizací stavebních úprava a změnou užívání nedojde k negativnímu vlivu na přírodu a krajinu.

1. **Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000**

Navržený stavební záměr se nenachází v chráněném území Natura 2000.

1. **Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí , je-li podkladem**

Veškeré podmínky a připomínky dotčených orgánů, jsou přiloženy v dokladové části projektové dokumentace. Splnění veškerých podmínek a připomínek je řešeno ve výkresové části , projektové dokumentace .

1. **Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů**

Realizací a užíváním stavby nedojde k omezení již existujících provozů v dané lokalitě. Na sousedních pozemcích stavebního záměru se vyskytují stávající veřejné sítě technické infrastruktury- vedení NN, vody a kanalizace .

**B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA**

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Realizací a užíváním stavby nedojde k ohrožení obyvatelstva. Dotčený stavební pozemek bude opatřen výstražnou cedulí o probíhajících stavebních pracích , včetně zákazu vstupu na dotčený stavební pozemek p.č. 2391/8 k.ú. Butovice , během realizace stavby .

**B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**

1. **Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění**

Veškerá skládka materiálu bude na parcele stavebníka p.č.2391/8 k.ú. Butovice . Příjezd na stavební pozemek je navržený z ostatní komunikace v místě stávajícího zpevněného sjezdu. Přísun energií a vody ze stávajících přípojek, vedených k pozemku p.č. 2391/8 k.ú. Butovice . Odvoz odpadu a dovoz stavebního materiálu bude jednorázový po zpevněné komunikaci .

1. **Odvodnění staveniště**

Bez požadavku.

1. **Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu**

Příjezd na stavební pozemek je navržený z ostatní komunikace v místě stávajícího zpevněného sjezdu. Přísun energií a vody ze stávajících přípojek, vedených k pozemku stavebníka. Odvoz odpadu a dovoz stavebního materiálu bude jednorázový po zpevněné komunikaci.

1. **vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky**

Dodavatel stavby bude dbát na zamezení prašnosti do okolí, čistotu vozovky při výjezdu vozidel stavby. Budou používány stavební materiály hygienicky nezávadné, běžné stavební technologie.

1. **Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin**

Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k zásahu na sousední parcely, které nejsou přímo stavbou dotčeny . Pohyb třetích osob na stavbě bude možný pouze v doprovodu stavbyvedoucího nebo stavebníka. Staveniště nevyžaduje žádné zvláštní úpravy . Stavební pozemek p.č. 2391/8

k.ú. Butovice , bude vybaven výstražnými cedulkami se zákazem vstupu. Kácení dřevin – není požadováno.

1. **Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště**

Maximální zábor pro staveniště pouze na p.č.2391/8 k.ú. Butovice , na dobu určitou - po dobu výstavby.

**g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy**

Bez požadavku.

**h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace**

V průběhu stavby budou vznikat pouze pevné odpady. Ty budou uloženy na místě určeném stavebníkem. Po ukončení stavby budou odvezeny na organizovanou skládku.

kód název druhu odpadu kategorie množství způsob nakládání s odpadem

(t)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170101 beton 0

170102 cihly 0

170107 stavební odpady směsné (suť) 0

170203 plasty 0

170302 asfaltové směsi bez obsahu dehtu 0

170405 železo nebo ocel 0

170802 stavební materiály na bázi sádry 0

170411 kabely bez nebezpečných látek 0

**i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin**

Bez požadavku. Stavební úpravy budou probíhat , pouze ve vnitřních prostorách objektu

p.č. 2391/8 k.ú. Butovice.

**j) Ochrana životního prostředí při výstavbě**

Během výstavby nesmí dojít ke znečištěných povrchových a podzemních vod a ke změně stávajících odtokových poměrů. Realizací stavebního záměru dojde dočasně k částečnému zhoršení životního prostředí zvýšeného hluku a prašnosti, která bude minimalizovaná- postřikem vody. Případné stavební stroje budou účinně chráněny proti úniku ropných produktů.

**k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,**

Při realizaci stavby je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy platné v době výstavby, každý pracovník bude řádně proškolen ohledně bezpečnosti práce na stavbě a bude používat ochranné pomůcky.

**l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb**

Stávající bezbariérové užívání areálu - zůstane zachováno bez omezení. Dotčená stavba

p.č. 23691/8 k.ú. Butovice , stavebními úpravami , není užívána osobami s omezenou schopností pohybu.

**m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření**

Při výstavbě stavebního záměru budou zohledněny veškeré potřebné zásady dopravně

inženýrského opatření.

**n )Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.**

Není požadováno stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby.

**o) postup výstavby , rozhodující dílčí termíny.**

- zahájení stavby : 09/2022

- dokončení stavby : 12/2022

**B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ**

Není požadováno řešit.

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

**Navržený plán kontrolních prohlídek pro stavbu:**

Z důvodu jednoduchého řešení stavby , bude provedena jedna závěrečná kontrolní prohlídka a to po dokončení stavby .

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby ,nenahrazuje prováděcí dokumentaci stavby!

Vypracovala : Škopová Renata...........................................

03/2022