**ÚPRAVY EL. INSTALACE DD**

1. hlavní rozvaděč v bývalém Infocentru nahradit novým popř. osadit novou výzbrojí

- jištění podružných rozvaděčů, osvětlení vstupu, sklepa, infocentra, zrcadlového sálu, schodiště, balkonu, šatny, zásuvky

2. podružný rozvaděč ve foyer u předních lítaček zrušit

3. podružné rozvaděče ve foyer u zadních lítaček nahradit novým

- osvětlení chodeb, foyer, WC, přísálí, bufetu, klubovny, šatny, schodiště, osvětlovací kabiny, zásuvky, bojler bufet

4. podružný rozvaděč na velkém sále mezi vstupními dveřmi zrušit

5. podružný rozvaděč v bufetu zrušit

6. podružný rozvaděč u vstupu do šaten nahradit novým popř. osadit novou výzbrojí

 - jištění rozvaděče Peklo, osvětlení chodeb, schodiště, šaten, jeviště, lávky, půdy, zásuvky

7. podružný rozvaděč na jevišti nahradit novým

 - zásuvky jeviště – zvuk, pracovní osvětlení jeviště – tah, zásuvka – tah, zásuvky, ovládání opony

8. nově osadit podružný rozvaděč pro scénické osvětlení u osvětlovací kabiny

 - napájení stmívačů, zásuvky světelných ramp ve velkém sále

9. nově osadit podružný rozvaděč pro osvětlení sálu u osvětlovací kabiny

- boční osvětlení velkého sálu, stropní osvětlení velkého sálu, navijáky stropních světel velkého sálu, řízení DALI sběrnice, převodník DMX-DALI

10. nově osadit 3 ks ovládacích panelů/rozvodnic pro ovládání sálového osvětlení – boční a stropní světla

¨ - ovládání řešit sběrnicí DALI s možností stmívání bočních svítidel velkého sálu, možnost dodatečné montáže stmívání stropních svítidel velkého sálu, osadit převodník DMX-DALI aby bylo možné ovládat osvětlení sálu z osvětlovacího pultu, řízení osvětlení velkého sálu v novém rozvaděči 9.

11. podružný rozvaděč pro kanceláře nahradit novým, popř. osadit novou výzbrojí